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Dhcp访问外网
Nmcli con mod 网卡 ipv4.method manual connection.autoconnnet yes 
Systemctl restart network
Nmcli con up 网卡
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ipv4.method manual BOOTPROTO=none
ipv4.method auto BOOTPROTO=dhcp
ipv4.addresses "192.0.2.1/24 IPADDR0=192.0.2.1
192.0.2.254" PREFIX0=24
GATEWAY0=192.0.2.254
ipv4.dns 8.8.8.8 DNS0-8.8.8.8
ipv4.dns-search example.com DOMAIN=example.com
ipv4.ignore-auto-dns true PEERDNS=no
connection.autoconnect yes ONBOOT=yes
connection.id ethO NAME=ethO
connection.interface-name ethO DEVICE=ethO

802-3-ethernet.mac-address . . . HWADDR-= . ..
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n-name test2 i manual ifname ens

192.168.10.100/24 gwd 192.168.10.1

[roOt@RHEL7-1 ~]# nmcli connection add

33 autoconnect no/type Ethernet ipvd.addr
Connection 'testp' (7b0ae802-1bb7-4la3-92ad-5a1587eb367£) successfully added.
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